Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

Design: SW01 AART / Design A: Profiel 3" / Verticale profielen: SW01 AART 3”

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

Profiel 1:2

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

SW01 AART / Design A: Profiel 3" / verticaal

18 Profielen: werkende breedte: 954 mm

Opnieuw vanaf hier

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

**3 3 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**4"**

21

Design: SW01 AART / Design B: Profiel 4" / Verticale profielen: SW01 AART 4”

95 (werkende breedte: 78)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design B: Profiel 4" / verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 1014 mm

Opnieuw vanaf hier

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4**

**4 4 4 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**5"**

21

Design: SW01 AART / Design C: Profiel 5" / Verticale profielen: SW01 AART 5"

120 (werkende breedte: 103)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design C: Profiel 5" / verticaal

10 profielen: werkende breedte: 1030 mm

Opnieuw vanaf hier

**5 5 5**

**5 5 5**

**5 5 5**

**5 5 5 5 5 5 5 5 5 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design D: Profiel 6" / Verticale profielen: SW01 AART 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design D: Profiel 6" / verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 1024 mm

Opnieuw vanaf hier

**6 6 6**

**6 6 6 6**

**6 6 6 6 6 6 6 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design E: Profiel 3" + 4" + 6" / Verticale profielen: SW01 AART 3", 4" en 6"

**4"**

21

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Verticaal

95 (werkende breedte: 78)

Het ontwerp bestaat uit 14 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 8 stuks. 3", 4 stuks 4" en 2 stuks 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design E: Profiel 3" + 4" + 6" / Verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 992 mm Opnieuw vanaf hier

**3 3 6**

**3 4 3 3 4**

**4 3 3 6**

**4 3 3 3 6**

**3 4 3 3 4**

**4 3 3 6 4 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design F: Profiel 3" + 5" + 6" / Verticale profielen: SW01 AART 3", 5" en 6"

**5"**

21

120 (werkende breedte: 103)

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit 12 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 6 stuks van 3", 4 stuks van 5" en 2 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design F: Profiel 3" + 5" + 6" / Verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 986 mm Opnieuw vanaf hier

**3 5 5 3 6**

**5 3 3**

**6 3 5 3 3 5**

**5 3 6**

**5 3 3**

**6 3 5 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design G: Profiel 3" + 6" / Verticale profielen: SW01 AART 3" en 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit 9 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 3 stuks van 3" en 6 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design G: Profiel 3" + 6" / Verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 927 mm

Opnieuw vanaf hier

**6 3 6**

**6 6 3 6 3 6**

**6 3 6**

**6 6 3 6 3 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design H: Profiel 3" + 6" / Verticale profielen: SW01 AART 3" en 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Verticaal

Het ontwerp bestaat uit 13 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 9 stuks van 3" en 4 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design H: Profiel 3" + 6" / Verticaal

1. Profielen: werkende breedte: 989 mm

Opnieuw vanaf hier

**3 6 3 3 6**

**3 3 3 6**

**3 6 3 3 3 6**

**3 3 6**

**3 3 3 6**

**3 6 3 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |