Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

Design: SW01 AART / Design A: Profiel 3" / Horizontale profielen: SW01 AART 3”

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

Profiel 1:2

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

SW01 AART / Design A: Profiel 3" / Horizontaal

**3**

**3**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3 3**

Opnieuw vanaf hier

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

18 profielen: werkende breedte: 954 mm

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

**3**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**4"**

21

Design: SW01 AART / Design B: Profiel 4" / Horizontale profielen: SW01 AART 4”

95 (werkende breedte: 78)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design B: Profiel 4" / Horizontaal

**4**

**4**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

Opnieuw vanaf hier

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

13 profielen: werkende breedte: 1014 mm

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

**4**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**5"**

21

10 profielen: werkende breedte: 1030 mm

Opnieuw vanaf hier

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Design: SW01 AART / Design C: Profiel 5" / Horizontale profielen: SW01 AART 5"

120 (werkende breedte: 103)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design C: Profiel 5" / Horizontaal

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

**5**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design D: Profiel 6" / Horizontale profielen: SW01 AART 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design D: Profiel 6" / Horizontaal

**6**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**6**

**6**

**6**

Opnieuw vanaf hier

**6**

8 profielen: werkende breedte: 1024 mm

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

**6**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design E: Profiel 3" + 4" + 6" / Horizontale profielen: SW01 AART 3", 4" en 6"

**4"**

21

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Horizontaal

95 (werkende breedte: 78)

Het ontwerp bestaat uit 14 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 8 stuks. 3", 4 stuks 4" en 2 stuks 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design E: Profiel 3" + 4" + 6" / Horizontaal

**3**

**4**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**6**

**3**

**3**

**4**

**4**

**3**

**3**

Opnieuw vanaf hier

**4**

**3**

**6**

**3**

**3 3**

**4**

14 profielen: werkende breedte: 992 mm

**6**

**3**

**3**

**4**

**4**

**3**

**3**

**4**

**3**

**6**

**3**

**3**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design F: Profiel 3" + 5" + 6" / Horizontale profielen: SW01 AART 3", 5" en 6"

**5"**

21

120 (werkende breedte: 103)

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit 12 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 6 stuks van 3", 4 stuks van 5" en 2 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design F: Profiel 3" + 5" + 6" / Horizontaal

**3 5**

**3**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**6**

**3**

**3 5**

**6**

Opnieuw vanaf hier

**3 5**

**5**

**3 3**

**5**

12 profielen: werkende breedte: 986 mm

**3**

**6**

**3**

**3**

**5**

**6**

**3**

**5**

**5**

**3**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design G: Profiel 3" + 6" / Horizontale profielen: SW01 AART 3" en 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit 9 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 3 stuks van 3" en 6 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design G: Profiel 3" + 6" / Horizontaal

**6**

**3**

**6**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3**

**6**

Opnieuw vanaf hier

**6**

**6**

**3**

**6**

**6**

**3**

**6**

9 profielen: werkende breedte: 927 mm

**3**

**6**

**6**

**6**

**3**

**6**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

**6"**

21

Design: SW01 AART / Design H: Profiel 3" + 6" / Horizontale profielen: SW01 AART 3" en 6"

145 (werkende breedte: 128)

Richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit 13 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 9 stuks van 3" en 4 stuks van 6".

**3"**

21

70 (werkende breedte: 53)

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW01 AART / Design H: Profiel 3" + 6" / Horizontaal

**3**

**3**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**6**

**3**

**6**

**3**

**3**

**3**

**6**

Opnieuw vanaf hier

**3**

**3**

**6**

**3**

**3**

**3**

**6**

13 profielen: werkende breedte: 989 mm

**3**

**6**

**3**

**3**

**3**

**6**

**3**

**3**

**6**

**3**