Design: SW14 AART / Design A: Profiel Small / Horizontaal

21

Profielen: SW14 AART Small: richting: Horizontaal

95 (werkende breedte: 80)

**Small (S)**

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW14 AART / Design A: Profiel Small / Horizontaal

**S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S**

12 profielen: werkende breedte: 960 mm

12 profielen: werkende breedte: 960 mm

Design: SW14 AART / Design B: Profiel Medium / Horizontaal

21

Profielen: SW14 AART Medium: richting: Horizontaal

95 (werkende breedte: 80)

**Medium (M)**

Het ontwerp bestaat uit identieke profielen. De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

SW14 AART / Design B: Profiel Medium / Horizontaal

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M**

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.

Design:

SW14 AART / Design C: Profiel Small en Medium / Horizontaal

95 (werkende breedte: 80)

Profielen: SW14 AART Small en Medium: richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit 12 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 6 stuks Small en 6 stuks Medium.

De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

Profiel 1:2

12 profielen: werkende breedte: 960 mm

Opnieuw vanaf hier

**Small (S)**

95 (werkende breedte: 80)

**Medium (M)**

SW14 AART / Design C: Profiel Small en Medium / Horizontaal

21

21

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**M S M S S M M S M S S M M S M S S M M S M S S M**